Initiation falaise

Conseils pour l'encadrement de la séance

En gras : important. En italique : niveau avancé.

Introduction : différences entre SAE et SNE

C'est dans la nature : risque de chutes de pierres ⇒ port du casque obligatoire, validité des ancrages

Pas de dégaine à demeure, il faut les avoir sur son porte matériel

Notion d'engagement: points plus éloignés qu'en salle

Les prises ne sont pas marquées, il faut les chercher ⇒ notion d'itinéraire

Vérifier avec le topo que l'on a le bon matériel : longueur de corde, nombre de dégaine, itinéraire

En haut, rarement un relais comme en SAE (mousqueton)
⇒ c'est le but la séance à thème : comment passer la corde dans un anneau fermé sans la perdre et en restant en sécurité !

Présentation des relais

Relais sur chaîne

Moulinox

Importance des deux points reliés

Points non reliés ⇒ pas abordé comment faire ici

Angle entre les deux points

Présentation de la vache/longe

Rôle : s'auto assurer sur un relais ou point d'ancrage

Utilisation/sécurité

Toujours fermer le mousqueton à vis (de préférence sans qu'elle soit chargée)

Toujours en tension, ne pas monter au dessus du point (facteur de chute important)

Ne pas mettre le doigt côté falaise

Où se vacher ?

Préférer le point du haut pour plus de confort pour les manips (si pas fiable, point du bas)

Jamais dans les maillons de la chaîne ⇒ casse en torsion

Jamais sur la chaîne ⇒ ne sert à rien si un point casse

Éviter l'endroit où vous ferez passer la corde

Toujours sur 2 points reliés !

Comment la confectionner

En corde (sangle dynamique)

Importance de la longueur de la vache adaptée à soi

S'encorder sur l'une des extrémités, pareil sur l'autre pour le mousqueton (laisser dépasser 10cm),

Il existe des longes toutes faites (chères mais plus pratiques ?)

Toujours vérifier sa longe la première fois de la journée

Ne pas avoir une vache pour un binôme !

Exemple sécurité

Cas : si on n'est pas sûr, on a oublié, on a un binôme qui c'est peut-être mieux faire, etc

But : faire quelque chose qui marche mais qui fait perdre un mousqueton à vis

Se vacher et crier “vacher”

Installer un mousqueton à vis dans le point du bas et le Retourner

Faire passer la corde

Visser le mousqueton à vis

Vérifier ma chaîne d'assurage, crier “sec”, vérifier qu'on est bien en tension sur la corde et se dévacher, puis crier “départ/descente”

Bilan : c'est sécurisé, mais on a perdu un mousqueton à vis, comment faire sans le perdre maintenant

Exemple sur relais chaîné

But : faire passer la corde, sans la perdre et en étant assuré (toujours par 2 systèmes au moins !)

Ne jamais faire passer la corde dans un point directement, ni dans un maillon de la chaîne

Toujours dans celui du bas (moins d'effort sur le relais, surtout en cas de rupture)

2 manips possibles :

La plus rapide mais ne passe partout

Cas où l'on peut faire une ganse à faire passer dans l'anneau/maillon rapide et qu'on ne re-essaye pas le pas

Se vacher et crier “vaché”

Faire passer une ganse dans le point où l'on veut faire le relais

Faire un huit double et l'attacher au pontet central avec mousqueton à vis et le fermé
⇒ je suis assuré par 3 axes (ma corde, ma longe, ma queue de vache)

Enlever son noeud de huit et retirer le brin

Se ré-encorder avec normalement avec l'extrémité de la corde (nouvelle manip FFME)

Vérifier ma chaîne d'assurage, crier “sec”, vérifier qu'on est bien en tension sur la corde et se dévacher, puis crier “départ/descente”

pas possible de refaire un pas : le mousquetons à vis pourrait se mettre dans le petit axe ????

Méthode plus lente mais passe partout

Cas où l'on ne peut pas faire une ganse (anneau trop petit) ou on veut re essayer un pas

Comme celle d'avant, se vacher, crier “vaché”

Ravaller de la corde, faire une queue de vache en huit et l'accrocher au pontet via mousqueton à vis (fermé !)

Défaire son huit et le faire passer dans le relais puis se re-encorder

Enlever la queue de vache, vérifier la chaîne d'assurage, crier “sec”, vérifier la tension de la corde qui me relie à l'assureur puis se dévacher et crier “départ/descente”

faire des essais au sol et ensuite sur le relais intermédiaire (possibilité de contrôle depuis le bas plus facile que tout en haut).

Exemple d'une ascension

Se mettre d'accord sur les termes de communications !

Je monte en tête

Je pose mes dégaines

J'arrive au relais et crie “vaché”

Mon partenaire m'assure toujours (avec plus de mou mais en tenant toujours le brin du bas !)

Je fais ma manip en haut pour installer la moulinette. Une fois fait, je vérifie ma chaîne d'assurage

Je dis à mon partenaire de me reprendre sec (“sec”),

Je vérifie la tension de la corde qui me relie à l'assureur avant de me dévacher

Je dis à mon partenaire de me redescendre (“descente/départ”) (ne pas descendre trop vite (échauffement, difficulté à récupérer le matériel))

Je récupère le matériel (en lui disant “stop” à chaque dégaine, puis “ok” pour repartir)

Exemple sur Moulinoux

Je me vache, crie “vaché”, fait ma manip, crie “sec”, je vérifie la tension de ma corde qui me relie à mon assureur et je me dévache, crie “descente/départ”, puis récupère le matos en redescendant

Aller plus loin

Notions à caser dans un coin :

Cas où la corde ne passe pas en double

Points non reliés

Téléphérique pour redescendre

Assurage quand on ne voit pas son grimpeur

Assurage quand grimpeur au dessus d'une vire

Possibilité de mettre une dégaine avant de se vacher si c'est plus facile et rassurant